ПРИЛОЖЕНИЕ к извещению

**Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в МО «г. Тетюши» Тетюшского муниципального района**

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код вида разрешен-ного использо-вания \*** | **Наименование вида разрешенного использования \*** | **Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства** |
| **размер земельного участка** | **предельное количество этажей и предельная высота строения** | **максимальный процент застройки** | **минимальные отступы от границ земельных участков** |
| **Основные виды разрешенного использования** |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | минимальный – 600 кв. м;максимальный – 5000 кв. м. | Предельное количество этажей основного строения – 3 (включая мансардный), вспомогательных строений - 1;Предельная высота основного строения – 10 м; вспомогательных строений – 3,5 м (с плоской кровлей), 4,5 м (со скатной кровлей, высота в коньке).Максимальная высота ограждений – 2,0 м. | 20 % | для сторон земельного участка, выходящих к улично-дорожной сети - 3 м;для иных сторон земельного участка - не устанавливаются.В условиях сложившейся застройки допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии. |

**Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в сельских поселениях Тетюшского муниципального района**

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы.

|  |  |
| --- | --- |
| Виды параметров и единицы измерения | Значения параметров применительнок основным разрешеннымвидам использования недвижимостиОтдельно стоящий односемейный дом |
| **Предельные параметры земельных участков** |  |  |
| Минимальная площадь | кв.м | 1000 |
| Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда) | м | 5000 |
| **Предельные параметры разрешенного строительства в пределах участков**Максимальный процент застройки участка | % | 45 |
|  |  |  |
| Минимальный отступ строений от передней границы участка (в случаях, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) | м | 0 |
| Минимальные отступы строений от боковых границ участка | м | a) 1 - при обязательном наличии брандмауэрной стены;б) 3 - в иных случаях |
| Минимальный отступ строений от задней границы участка | м | 3 |
| Максимальная высота строений | м | 12 |
| Максимальная высота ограждений земельных участков | м | 2,5 |

**2. Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за подключение:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **Лота** | **Сети электроснабжения** | **Сети газоснабжения** | **Сети водоснабжения** |
| 1. | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:030602:503, расположенного в Монастырском сельском поселении ВЛ-10 кВ №2 ПС110кВ Тетюши | Для сельскохозяйственного производства, на земельном участке с кадастровым номером 16:38:030602:503 расположенном по адресу: РТ, Тетюшский район, Монастырское сельское поселение, имеется возможность от подземного газопровода высокого давления д.110 мм, инв.№29580 на расстоянии 300 м от земельного участка. АГРС Турма | Инженерных сетей нет  |
| 2. | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:030602:504, расположенного в Монастырском сельском поселении ВЛ-10 кВ №2 ПС110кВ Тетюши | Для сельскохозяйственного производства, на земельном участке с кадастровым номером 16:38:030602:504 расположенном по адресу: РТ, Тетюшский район, Монастырское сельское поселение, имеется возможность от подземного газопровода высокого давления д.110 мм, инв.№29580 на расстоянии 30 м от земельного участка. АГРС Турма | Инженерных сетей нет  |
| 3 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:030602:505, расположенного в Монастырском сельском поселении ВЛ-10 кВ №2 ПС110кВ Тетюши | Для сельскохозяйственного производства, на земельном участке с кадастровым номером 16:38:030602:505 расположенном по адресу: РТ, Тетюшский район, Монастырское сельское поселение, имеется возможность от подземного газопровода высокого давления д.110 мм, инв.№29580 который пересекает земельный участок. АГРС Турма | Инженерных сетей нет  |
| 4 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:030602:506, расположенного в Монастырском сельском поселении ВЛ-10 кВ №2 ПС110кВ Тетюши | Для сельскохозяйственного производства, на земельном участке с кадастровым номером 16:38:030602:506 расположенном по адресу: РТ, Тетюшский район, Монастырское сельское поселение, имеется возможность от подземного газопровода высокого давления д.110 мм, инв.№29580 который пересекает земельный участок. АГРС Турма | Инженерных сетей нет  |
| 5 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:030602:507, расположенного в Монастырском сельском поселении ВЛ-10 кВ №2 ПС110кВ Тетюши | Для сельскохозяйственного производства, на земельном участке с кадастровым номером 16:38:030602:507 расположенном по адресу: РТ, Тетюшский район, Монастырское сельское поселение, имеется возможность от подземного газопровода высокого давления д.110 мм, инв.№29580 на расстоянии 100 м от земельного участка. АГРС Турма | Инженерных сетей нет  |
| 6 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:030602:508, расположенного в Монастырском сельском поселении ВЛ-10 кВ №2 ПС110кВ Тетюши | Для сельскохозяйственного производства, на земельном участке с кадастровым номером 16:38:030602:508 расположенном по адресу: РТ, Тетюшский район, Монастырское сельское поселение, имеется возможность от подземного газопровода высокого давления д.110 мм, инв.№29580 на расстоянии 200 м от земельного участка, АГРС Турма | Инженерных сетей нет  |
| 7 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:030602:509, расположенного в Монастырском сельском поселении ВЛ-10кВ №2 ПС110кВ Тетюши.  | Для сельскохозяйственного производства, на земельном участке с кадастровым номером 16:38:030602:509 расположенном по адресу: РТ, Тетюшский муниципальный район, Монастырское сельское поселение, имеется возможность от подземного газопровода высокого давления д.110 мм, инв.№29580 на расстоянии 100 м от земельного участка. АГРС Турма | Инженерных сетей нет  |
| 8 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:030602:510, расположенного в Монастырском сельском поселении ВЛ-10 кВ №2 ПС110кВ Тетюши | Для сельскохозяйственного производства, на земельном участке с кадастровым номером 16:38:030602:510 расположенном по адресу: РТ, Тетюшский район, Монастырское сельское поселение, имеется возможность от подземного газопровода высокого давления д.110 мм, инв.№29580 на расстоянии 40 м от земельного участка, АГРС Турма | Инженерных сетей нет  |
| 9 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:030602:512, расположенного в Монастырском сельском поселении ВЛ-10кВ №2 ПС110кВ Тетюши. | Для сельскохозяйственного производства, на земельном участке с кадастровым номером 16:38:030602:512 расположенном по адресу: РТ, Тетюшский район, Монастырское сельское поселение, имеется возможность от подземного газопровода высокого давления д.110 мм, инв.№29580 на расстоянии 500 м от земельного участка. АГРС Турма | Инженерных сетей нет  |
| 10 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:030602:513, расположенного в Монастырском сельском поселении ВЛ-10кВ №2 ПС110кВ Тетюши. | Для сельскохозяйственного производства, на земельном участке с кадастровым номером 16:38:030602:513 расположенном по адресу: РТ, Тетюшский район, Монастырское сельское поселение, имеется возможность от подземного газопровода высокого давления д.110 мм, инв.№29580 на расстоянии 600 м от земельного участка. АГРС Турма | Инженерных сетей нет  |
| 11 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:030601:557, расположенного в Монастырском сельском поселении ВЛ-10 кВ №2 ПС110кВ Тетюши | Для сельскохозяйственного производства, на земельном участке с кадастровым номером 16:38:030601:557 расположенном по адресу: РТ, Тетюшский район, Монастырское сельское поселение, имеется возможность от подземного газопровода высокого давления д.110 мм, инв.№29580 на расстоянии 30 м от земельного участка, АГРС Турма | Инженерных сетей нет  |
| 12 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:030601:558, расположенного в Монастырском сельском поселении ВЛ-10 кВ №2 ПС110кВ Тетюши | Для сельскохозяйственного производства, на земельном участке с кадастровым номером 16:38:030601:558 расположенном по адресу: РТ, Тетюшский район, Монастырское сельское поселение, имеется возможность от подземного газопровода высокого давления д.110 мм, инв.№29580 на расстоянии 30 м от земельного участка, АГРС Турма | Инженерных сетей нет  |
| 13 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:030601:559, расположенного в Монастырском сельском поселении ВЛ-10 кВ №2 ПС110кВ Тетюши | Для сельскохозяйственного производства, на земельном участке с кадастровым номером 16:38:030601:559 расположенном по адресу: РТ, Тетюшский район, Монастырское сельское поселение, имеется возможность от подземного газопровода высокого давления д.110 мм, инв.№29580 который пересекает земельный участок. АГРС Турма | Инженерных сетей нет  |
| 14 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:030601:560, расположенного в Монастырском сельском поселении ВЛ-10кВ №2 ПС110кВ Тетюши | Для сельскохозяйственного производства, на земельном участке с кадастровым номером 16:38:030601:560 расположенном по адресу: РТ, Тетюшский район, Монастырское сельское поселение, имеется возможность от подземного газопровода высокого давления д.110 мм, инв.№29580 который пересекает земельный участок. АГРС Турма | Инженерных сетей нет  |
| 15 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:030601:561, расположенного в Монастырском сельском поселении ВЛ-10кВ №2 ПС110кВ Тетюши. | Для сельскохозяйственного производства, на земельном участке с кадастровым номером 16:38:030601:561 расположенном по адресу: РТ, Тетюшский район, Монастырское сельское поселение, имеется возможность от подземного газопровода высокого давления д.110 мм, инв.№29580 на расстоянии 100 м от земельного участка. АГРС Турма | Инженерных сетей нет  |
| 16 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:030601:562, расположенного в Монастырском сельском поселении ВЛ-10 кВ №2 ПС110кВ Тетюши | Для сельскохозяйственного производства, на земельном участке с кадастровым номером 16:38:030601:562 расположенном по адресу: РТ, Тетюшский район, Монастырское сельское поселение, имеется возможность от подземного газопровода высокого давления д.110 мм, инв.№29580 на расстоянии 40 м от земельного участка. АГРС Турма | Инженерных сетей нет  |
| 17 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:030601:563, расположенного в Монастырском сельском поселении ВЛ-0,4кВ КТП №17 от ВЛ-10 кВ №2 ПС110кВ Тетюши | Для сельскохозяйственного производства, на земельном участке с кадастровым номером 16:38:030601:563 расположенном по адресу: РТ, Тетюшский район, Монастырское сельское поселение, имеется возможность от подземного газопровода высокого давления д.110 мм, инв.№29580 на расстоянии 30 м от земельного участка. АГРС Турма | Инженерных сетей нет . |
| 18 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:030601:564, расположенного в Монастырском сельском поселении ВЛ-10кВ №2 ПС110кВ Тетюши. | Для сельскохозяйственного производства, на земельном участке с кадастровым номером 16:38:030601:564 расположенном по адресу: РТ, Тетюшский район, Монастырское сельское поселение, имеется возможность от подземного газопровода высокого давления д.110 мм, инв.№29580 на расстоянии 50 м от земельного участка. АГРС Турма | Инженерных сетей нет  |
| 19 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:030601:565, расположенного в Монастырском сельском поселении ВЛ-10кВ №2 ПС110кВ Тетюши. | Для сельскохозяйственного производства, на земельном участке с кадастровым номером 16:38:030601:565 расположенном по адресу: РТ, Тетюшский район, Монастырское сельское поселение, имеется возможность от подземного газопровода высокого давления д.110 мм, инв.№29580 на расстоянии 700 м от земельного участка. АГРС Турма | Инженерных сетей нет  |
| 20 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:030601:566, расположенного в Монастырском сельском поселении ВЛ-10 кВ №2 ПС110кВ Тетюши | Для сельскохозяйственного производства, на земельном участке с кадастровым номером 16:38:030601:566 расположенном по адресу: РТ, Тетюшский район, Монастырское сельское поселение, имеется возможность от подземного газопровода высокого давления д.110 мм, инв.№29580 на расстоянии 600 м от земельного участка. АГРС Турма | Инженерных сетей нет  |
| 21 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:030601:567, расположенного в Монастырском сельском поселении ВЛ-0,4кВ КТП №17 от ВЛ-10 кВ №2 ПС110кВ Тетюши | Для сельскохозяйственного производства, на земельном участке с кадастровым номером 16:38:030601:567 расположенном по адресу: РТ, Тетюшский район, Монастырское сельское поселение, имеется возможность от подземного газопровода высокого давления д.110 мм, инв.№29580 на расстоянии 50 м от земельного участка, АГРС Турма | Инженерных сетей нет  |
| 22 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:030601:568, расположенного в Монастырском сельском поселении ВЛ-10 кВ №2 ПС110кВ Тетюши | Для сельскохозяйственного производства, на земельном участке с кадастровым номером 16:38:030601:568 расположенном по адресу: РТ, Тетюшский район, Монастырское сельское поселение, имеется возможность от подземного газопровода высокого давления д.110 мм, инв.№29580 который пересекает земельный участок. АГРС Турма | Инженерных сетей нет  |
| 23 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:030601:569, расположенного в Монастырском сельском поселении ВЛ-0,4кВ КТП №17 от ВЛ-10 кВ №2 ПС110кВ Тетюши | Для сельскохозяйственного производства, на земельном участке с кадастровым номером 16:38:030601:569 расположенном по адресу: РТ, Тетюшский район, Монастырское сельское поселение, имеется возможность от подземного газопровода высокого давления д.110 мм, инв.№29580 который пересекает земельный участок. АГРС Турма | Инженерных сетей нет  |
| 24 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:000000:298, расположенного в Монастырском сельском поселении ВЛ-10 кВ №2 ПС110кВ Тетюши | 16:38:00000:298 сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственного назначения, по адресу: РТ, Тетюшский район, Монастырское сельское поселение, предполагаемая точка подключения газопровод высокого давления Д110 мм. Срок подключения объекта 2 года. Срок действия технических условий 2 года со дня заключения договора о подключении. Размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением Государственного комитета РТ по тарифам от 30.04.2019 № 6-15/тп «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за техническое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «ГТК» | Инженерных сетей нет  |
| 25 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:000000:299, расположенного в границах муниципального образования город Тетюши» ВЛ-10 кВ №2 ПС110кВ Тетюши | 16:38:00000:299 сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственного назначения, по адресу: РТ, Тетюшский район, в границах муниципального образования город Тетюши», предполагаемая точка подключения газопровод высокого давления Д160 мм, Срок подключения объекта 2 года. Срок действия технических условий 2 года со дня заключения договора о подключении. Размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением Государственного комитета РТ по тарифам от 30.04.2019 № 6-15/тп «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за техническое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «ГТК» | Инженерных сетей нет  |
| 26 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:140401:193, расположенного в Урюмском сельском поселении ВЛ 10 кВ №1 ПС110кВ Дружба | 16:38:140401:193сельскохозяйственного производства, для ведения рыбного хозяйства, по адресу: РТ, Тетюшский район, Урюмское сельское поселение, предполагаемая точка подключения газопровод высокого давления Д160 мм II категории, ориент. протяженность по прямой до ЗУ 1600 м. Срок подключения объекта 2 года. Срок действия технических условий 2 года со дня заключения договора о подключении. Размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением Государственного комитета РТ по тарифам от 13.11.2019 №6-79/тп «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за техническое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «ГТК» | Инженерных сетей нет  |
| 27 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:250202:264, расположенного в Алабердинском сельском поселении ВЛ-10 кВ №4 ПС110кВ Ямбухтино | 16:38:250202:264, сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственного назначения, по адресу: РТ, Тетюшский район, Алабердинское сельское поселение, предполагаемая точка подключения газопровод высокого давления Д160 мм, ориент. протяженность по прямой до ЗУ 4700 м. Срок подключения объекта 2 года. Срок действия технических условий 2 года со дня заключения договора о подключении. Размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением Государственного комитета РТ по тарифам от 30.04.2019 № 6-15/тп «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за техническое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «ГТК» | Инженерных сетей нет  |
| 28 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:350110:603, расположенного в МО «г Тетюши», ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Тетюши | 16:38:350110:603, сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственного назначения, по адресу: РТ, Тетюшский район, МО «Тетюши», предполагаемая точка подключения газопровод низкого давления Д160 мм, ориент. протяженность по прямой до ЗУ 10 м. Срок подключения объекта 9 месяцев. Срок действия технических условий 9 месяцев со дня заключения договора о подключении. Размер платы за подключение с НДС 68 160,42 руб. | Инженерных сетей нет  |
| 29 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:350110:543, расположенного в г Тетюши, ВЛ -10 кВ №8 ПС 110 кВ Тетюши | 16:38:350110:543сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственного назначения, по адресу: РТ, Тетюшский район, МО г. Тетюши, предполагаемая точка подключения газопровод высокого давления Д160, ориент. протяженность по прямой до ЗУ 0 м. Срок подключения объекта 1,5 года. Срок действия технических условий 1,5 года со дня заключения договора о подключении. Размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением Государственного комитета РТ по тарифам от 30.04.2019 № 6-15/тп «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за техническое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «ГТК» | Инженерных сетей нет  |
| 30 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:350110:533, расположенного в г Тетюши, ВЛ- 10 кВ №8 ПС 110 кВ Тетюши | 16:38:350110:533сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственного назначения, по адресу: РТ, Тетюшский район, МО г. Тетюши, предполагаемая точка подключения газопровод высокого давления Д160, ориент. протяженность по прямой до ЗУ 570 м. Срок подключения объекта 2 года. Срок действия технических условий 2 года со дня заключения договора о подключении. Размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением Государственного комитета РТ по тарифам от 30.04.2019 № 6-15/тп «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за техническое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «ГТК» | Инженерных сетей нет  |
| 31 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:350110:531, расположенного в г Тетюши, ВЛ- 10 кВ №8 ПС 110 кВ Тетюши | 16:38:350110:531сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственного назначения, по адресу: РТ, Тетюшский район, МО г. Тетюши, предполагаемая точка подключения газопровод высокого давления Д160, ориент. протяженность по прямой до ЗУ 673 м. Срок подключения объекта 2 года. Срок действия технических условий 2 года со дня заключения договора о подключении. Размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением Государственного комитета РТ по тарифам от 30.04.2019 № 6-15/тп «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за техническое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «ГТК» | Инженерных сетей нет  |
| 32 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:270202:338, расположенного в Урюмском сельском поселении, ВЛ-10 кВ №8 ПС 110кВ Тетюши | 16:38:270202:338, для сельскохозяйственного производства, из земель сельскохозяйственного назначения, по адресу: РТ, Тетюшский район, Урюмское сельское поселение, предполагаемая точка подключения: газопровод высокого давления Д110 мм. Ориент. протяженность по прямой до ЗУ 1297 м, срок подключения объекта 2 года, срок действия технических условий 2 года со дня заключения договора о подключении. Размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением Государственного комитета РТ по тарифам от 30.04.2019 №6-15/тп «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за техническое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «ГТК» | Инженерных сетей нет  |
| 33 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:250202:249, расположенного в Льяшевском сельском поселении, ВЛ 10 кВ №3 ПС 110кВ Ямбухтино | 16:38:250202:249, для сельскохозяйственного производства, из земель сельскохозяйственного назначения, по адресу: РТ, Тетюшский район, Льяшевское сельское поселение, предполагаемая точка подключения: газопровод высокого давления Д 110 мм II категории. Ориент. протяженность по прямой до ЗУ 300 м, срок подключения объекта 1,5 года, срок действия технических условий 1,5 года со дня заключения договора о подключении. Размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением Государственного комитета РТ по тарифам от 13.11.2019 № 6-79/тп «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за техническое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «ГТК» | Инженерных сетей нет  |
| 34 | Ближайшим центром питания в рамках осуществления технологического присоединения при максимальной мощности 15кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, является: для земельного участка с кадастровым номером 16:38:280406:288, расположенного в Льяшевском сельском поселении ВЛ-10кВ № 3 ПС 110 кВ Ямбухтино | 16:38:280406:288, для сельскохозяйственного производства, из земель сельскохозяйственного назначения, по адресу: РТ, Тетюшский район, Льяшевское сельское поселение, предполагаемая точка подключения: газопровод высокого давления ДУ150мм II категории. Ориент. протяженность по прямой до ЗУ 500 м, срок подключения объекта 2 года, срок действия технических условий 2 года со дня заключения договора о подключении. Размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением Государственного комитета РТ по тарифам от 13.11.2019 № 6-79/тп «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за техническое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «ГТК» | Инженерных сетей нет  |
| 35 | Ближайшим центром питания в рамках осуществления технологического присоединения при максимальной мощности 15кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, является: для земельного участка с кадастровым номером 16:38:280406:286, расположенного в Льяшевском сельском поселении ВЛ-10кВ № 3 ПС 110 кВ Ямбухтино | 16:38:280406:286, для сельскохозяйственного производства, из земель сельскохозяйственного назначения, по адресу: РТ, Тетюшский район, Льяшевское сельское поселение, предполагаемая точка подключения: газопровод высокого давления ДУ150мм II категории. Ориент. протяженность по прямой до ЗУ 3500 м, срок подключения объекта 2 года, срок действия технических условий 2 года со дня заключения договора о подключении. Размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением Государственного комитета РТ по тарифам от 13.11.2019 № 6-79/тп «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за техническое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «ГТК» | Инженерных сетей нет  |
| 36 | Ближайшим центром питания в рамках осуществления технологического присоединения при максимальной мощности 15кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, является: для земельного участка с кадастровым номером 16:38:280406:303, расположенного в Льяшевском сельском поселении ВЛ-10кВ № 3 ПС 110 кВ Ямбухтино | 16:38:280406:303, для сельскохозяйственного производства, из земель сельскохозяйственного назначения, по адресу: РТ, Тетюшский район, Льяшевское сельское поселение, предполагаемая точка подключения: газопровод высокого давления ДУ150мм II категории. Ориент. протяженность по прямой до ЗУ 4500 м, срок подключения объекта 2 года, срок действия технических условий 2 года со дня заключения договора о подключении. Размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением Государственного комитета РТ по тарифам от 13.11.2019 № 6-79/тп «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за техническое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «ГТК» | Инженерных сетей нет  |
| 37 | Ближайшим центром питания в рамках осуществления технологического присоединения при максимальной мощности 15кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, является: для земельного участка с кадастровым номером 16:38:280406:289, расположенного в Льяшевском сельском поселении ВЛ-10кВ № 3 ПС 110 кВ Ямбухтино | 16:38:280406:289, для сельскохозяйственного производства, из земель сельскохозяйственного назначения, по адресу: РТ, Тетюшский район, Льяшевское сельское поселение, предполагаемая точка подключения: газопровод высокого давления ДУ150мм II категории. Ориент. протяженность по прямой до ЗУ 4500 м, срок подключения объекта 2 года, срок действия технических условий 2 года со дня заключения договора о подключении. Размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением Государственного комитета РТ по тарифам от 13.11.2019 № 6-79/тп «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за техническое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «ГТК» | Инженерных сетей нет  |
| 38 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:070602:218, расположенного в Кошки-Новотимбаевском сельском поселении, ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Тарханы | 16:38:070602:218для сельскохозяйственного производства, из земель сельскохозяйственного назначения, по адресу: РТ, Тетюшский район, Кошки-Новотимбаевское сельское поселение, предполагаемая точка подключения: газопровод высокого давления Д110 мм II категории. Ориент. протяженность по прямой до ЗУ 436 м, срок подключения объекта 1,5 года, срок действия технических условий 1,5 года со дня заключения договора о подключении. Размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением Государственного комитета РТ по тарифам от 13.11.2019 № 6-79/тп «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за техническое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «ГТК» | Инженерных сетей нет  |
| 39 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:160506:83, расположенного в Киртелинском сельском поселении, ВЛ 0,4кВ № 1 от ТП 196 ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Тарханы | 16:38:160506:83 сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственного назначения, по адресу: РТ, Тетюшский район, Киртелинское сельское поселение, предполагаемая точка подключения газопровод высокого давления Д110 мм II категории, ориент. протяженность по прямой до ЗУ 5000 м. Срок подключения объекта 2 года. Срок действия технических условий 2 года со дня заключения договора о подключении. Размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением Государственного комитета РТ по тарифам от 30.04.2019 № 6-15/тп «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за техническое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «ГТК» | Инженерных сетей нет  |
| 40 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:160506:82, расположенного в Киртелинском сельском поселении, ВЛ 0,4кВ № 1 от ТП 196 ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Тарханы | 16:38:160506:82 сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственного назначения, по адресу: РТ, Тетюшский район, Киртелинское сельское поселение, предполагаемая точка подключения газопровод высокого давления Д110 мм II категории, ориент. протяженность по прямой до ЗУ 5000 м. Срок подключения объекта 2 года. Срок действия технических условий 2 года со дня заключения договора о подключении. Размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением Государственного комитета РТ по тарифам от 30.04.2019 № 6-15/тп «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за техническое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «ГТК» | Инженерных сетей нет  |
| 41 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:170501:376, расположенного в Большетарханском сельском поселении, ВЛ-10 кВ №8 ПС 110кВ Тарханы | Для сельскохозяйственного производства, на земельном участке с кадастровым номером 16:38:170501:376, расположенном по адресу: РТ, Тетюшский район, Большетарханское сельское поселение, имеется возможность от подземного газопровода высокого давления д.110 мм, на расстоянии 3,0 км от земельного участка. АГРС Бакрчи | Инженерных сетей нет  |
| 42 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:350110:548, расположенного в Большетарханском сельском поселении, ВЛ-10 кВ №8 ПС 110кВ Тетюши | Для сельскохозяйственного производства, на земельном участке с кадастровым номером 16:38:350110:548, расположенном по адресу: РТ, Тетюшский район, МО г Тетюши предполагаемая точка подключения газопровод высокого давления Д160 мм, ориент. протяженность по прямой до ЗУ 50 м. Срок подключения объекта 1,5 года. Срок действия технических условий 1,5 года со дня заключения договора о подключении. Размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением Государственного комитета РТ по тарифам от 30.04.2019 № 6-15/тп «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за техническое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «ГТК» | Инженерных сетей нет  |
| 43 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:350110:398, расположенного в г. Тетюши, ул. Серебрякова, 44, фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ КТП №471 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Тетюши | 16:38:350110:398сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственного назначения, по адресу: РТ, Тетюшский район, г. Тетюши, ул. Серебрякова, д. 44 предполагаемая точка подключения газопровод низкого давления Д225 мм, ориент. протяженность по прямой до ЗУ 768 м. Срок подключения объекта 2 года. Срок действия технических условий 2 года со дня заключения договора о подключении. Размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением Государственного комитета РТ по тарифам от 30.04.2019 № 6-15/тп «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за техническое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «ГТК» | Проектом предусмотрено подключение к существующему водопроводу Ф110 по адресу ул. Новаторов. В колодцах подключения предусмотрено установка отключающей арматуры согласно действующих нормативов. Место расположения колодца и диаметр водопроводной сети определено проектом. Давление вы точке подключения 0,3Мпа. Проектом предусмотреть установку объектов и индивидуальных узлов учета потребляемой воды. Проектом предусмотрена выгребная яма. |
| 44 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:300201:154, расположенного в Бессоновском сельском поселении, с. Бессоново, ул. Полевая, д.2А, ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 183 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Тарханы | 16:38:300201:154Земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: РТ, Тетюшский район, Бессоновское селськое поселение, с. Бессоново, ул. Полевая, д. 2А предполагаемая точка подключения газопровод низкого давления Д63мм. Ориент. протяженность по прямой до ЗУ 13 м Срок подключения объекта 8 месяцев. Срок действия технических условий 8 месяцев со дня заключения договора о подключении. Размер платы за подключение с НДС 40896,25 руб. | Инженерных сетей нет  |
| 45 | Ближайший центр питания в рамках осуществления технологического присоединения при условии заявленной максимальной мощности 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, уровне напряжения 0,38кВ, для земельного участка с кадастровым номером 16:38:000000:1005, расположенного в г. Тетюши, ул. Ворошилова, з/у 52А, ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 443 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ. | 16:38:000000:1005сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственного назначения, по адресу: РТ, Тетюшский район, г. Тетюши, ул. Ворошилова, з/у 52А предполагаемая точка подключения газопровод низкого давления Д225 мм, ориент. протяженность по прямой до ЗУ 768 м. Срок подключения объекта 2 года. Срок действия технических условий 2 года со дня заключения договора о подключении. Размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением Государственного комитета РТ по тарифам от 30.04.2019 № 6-15/тп «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за техническое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «ГТК» | Проектом предусмотрено подключение к существующему водопроводу Ф110 по адресу ул. Яруллина. В колодцах подключения предусмотрена установка отключающей арматуры согласно действующих нормативов. Место расположения колодца и диаметр водопроводной сети определено проектом. Давление в точке подключения 0,3Мпа. Проектом предусмотрена установка объектов и индивидуальных узлов учета потребляемой воды. Проектом предусмотрена выгребная яма. |